采价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 渔业船员培训空调设备 | 页数： |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数或性能参数** | **单价** | **数量** | **金额（元）** | **所投品牌及型号** |
| 1 | 变频多联式 室外机 | 能效等级：1 级能效匹数：34 匹制冷量： ≥95.4KW，制热量： ≥106.5KW，额定制冷功率：≤24.3KW，额定制热功率：≤25.5KW； 循环风量（m3/h)≥ ：36000 噪音值 dB(A)≤ ：64 |  | 1 台 |  |  |
| 2 | 四面出风嵌 入式室内机 | 能效等级：1 级能效匹数：3.6 匹制冷量： ≥10.0KW，制热量： ≥11.2KW，额定功率：≤125W，循环风量（m3/h)≥ ：2050 最大噪音值 dB(A)≤ ：39 |  | 4 台 |  |  |
| 3 | 四面出风嵌 入式室内机 | 能效等级：1 级能效匹数：4.5 匹制冷量： ≥12.5KW，制热量： ≥14.0KW，额定功率：≤130W，循环风量（m3/h)≥ ：2050 最大噪音值 dB(A)≤ ：42 |  | 2 台 |  |  |
| 4 | 四面出风嵌 入式室内机 | 能效等级：1 级能效匹数：5 匹制冷量： ≥14.0KW，制热量： ≥16.0KW，额定功率：≤130W，循环风量（m3/h)≥ ：2100 最大噪音值 dB(A)≤ ：43 |  | 1 台 |  |  |
| 5 | 四面出风嵌 入式室内机 | 能效等级：1 级能效匹数：6 匹制冷量： ≥16.0KW，制热量： ≥18.0KW，额定功率：≤130W，循环风量（m3/h)≥ ：2100 最大噪音值 dB(A)≤ ：44 |  | 1 台 |  |  |
| 6 | 控制器 | 液晶面板 |  | 8 个 |  |  |
| 7 | 安装辅材 | 冷媒铜管含保温 |  | 1 项 |  |  |
| 8 | 安装辅材 | 冷凝水管含保温 |  | 1 项 |  |  |
| 9 | 安装辅材 | 分支器、信号线含套管、制冷剂、打孔、开槽、室外机架子及安装人工费 |  | 1 项 |  |  |
| **合计** | 人民币大写： |  |  |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

密封报价封条模版如下：

|  |
| --- |
| **封条 封条 封条** |
| **项目名称：**渔业船员培训空调设备**报价人：** **地 址：** **联系人：** **电 话：** |

