采价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 渔业船员轮机类专业二手设备 | 页数： |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数或性能参数** | **单价** | **数量** | **金额（元）** | **所投品牌及型号** |
| 1 | **柴油机（拆装机）（整体结构完整，缸径不小于135毫米）** | 1套（二手设备）6135型原机器参数配置：缸径：135mm,行程：150mm,功率：162KW,标定转速：1500r/min,净重：1200kg。提前角：23-26°怠速：500r/min,喷油量：165mm³/CY气门间隙（进）：0-25mm气门间隙（排）：0-30mm**设备需正常运行** |  | 1 |  |  |
| 2 | **柴油机（拆装机）（整体结构完整，缸径不小于200毫米）（底座）** | 1套（二手设备）6200型， 原机器参数配置：标定功率：698KW，标定转速：1000r/min超负荷功率：1021KW超负荷转速：1032r/min净重量：6500Kg**设备可以不正常运行** |  | 1 |  |  |
| 3 | **柴油机气缸盖（气阀式）（缸径250毫米以上）** | 1套（二手设备），6300型，拆解体气缸盖包含气门2个，气门座2个。原机器参数配置：持续功率：551KW，持续转速：500转/分的机器中的气缸盖一套 |  | 1 |  |  |
| 4 | **液压舵机系统** | 系统包含：1、三组全不锈钢柜操纵台1只2、油箱1只;3、油缸2只;4、泵总成1套;5、舵柄舵脚1套;6、管式锁、消声器、溢流阀1套7、接头全套8、胶管1套9、发讯器1只10、O型圈若干**系统需正常运行** |  | 1 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |

备注：以上报价含税费、评估费。

报价单位（盖章）：

密封报价封条模版如下：

|  |
| --- |
| **封条 封条 封条** |
| **项目名称：**渔业船员轮机类专业二手设备**报价人：** **地 址：** **联系人：** **电 话：** |

